**江西省科学技术馆第七届全国科技馆辅导员大赛**

**东南赛区初赛线上比赛用品项目采购报价函**

江西省科学技术馆：

我单位拟就“江西省科学技术馆第七届全国科技馆辅导员大赛东南赛区初赛线上比赛用品”进行报价，按附件中的需求进行报价（含税、报价格式详见附件1、2），报价格式如下：

联系人：

联系电话：

## 年 月 日

## 附件1

## 报价一览表（格式可自拟）

供应商名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 总价（元) |
| 1 | 江西省科学技术馆第七届全国科技馆辅导员大赛东南赛区初赛线上比赛用品 |  |

供应商名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：

## 附件2 分项报价表（格式可自拟）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **参数** | **数量** | **单价** | **金额** | **备注** |
| 1 | 麦克风 | 枪式柱体电容麦克风：  音频选择  薄膜类型 单声道驻极体电容麦克风  频率响应 40 Hz- 20 kHz  指向性 单向(超心形)  灵敏度\*[1] -36dB 3 dB  输出阳抗\*[2] 220Q+20%-平衡  动态范围 107dB或更高  信噪比\*[3] 77 dB或更高  图有噪声\*[4] 17d8 SPL或更低  外部磁场感应噪声\*[5]0dB SPL或更低  风噪\*[6] 50 dB SPL(无防风罩)  45 dB SPL或更低(芾防风置)  最大输入声压级\*[7] 124 dBSPL 常规部分  常现部分  接头 XLR-3-12C(公)  麦克风电缆 XLR-3至XLR-3  500 mm  19.6英寸  电源要求 外部,DC40V至52V | 2个 |  |  |  |
| 2 | 无线麦克风套件 | 腰包式无线麦克风套件（配套热靴适配器）真分集式：产品  主要参数  腰包式发射器:  振荡器类型:品体控制PLL合成器天线类型:14入波长有线天线  载波频率:38CN:710.025M至782.000 M(UF-TV 38至 46 通道射频输出功率:30mW/5mw可选(UC、U、CE、LA、CN型号)薄腾类型:驻极体电容指向性，全指向  输入接口:3.5mm直径3模销定迷你插孔  参考音频输入电平:-60BV(麦克风输入，GAINMODE设置为NORMALOdB衰减)\*4B(线路输入)音师衰减器调整范围:0B到278(3步长)T  频率响应:23HZ18KZ(典型、UC、U、CE、LA、CNEKR型号)信噪比:60dB(-60BV，IHz输入)  102B(GAIN MODE设置为AUTO GAIN.墓大)96(B(GAIN MODE设置为NORMAL、幕大)失真:0.9%或更低(-60dBV，t输入)音照进进:约0.35ms  单音信号频率:在UWPD压缩扩展器模式下:32.382  在UWP 压细扩展器模式下:32tr  在W800 压缩扩展器模式下:32768kht  显示器:OLED  便携式接收器:  振荡器类型:晶体控制PLL合成器接收类型:真分集式  天线类型:1/4入波长有线天线(角度可调)  载波频率:38CN:710.025MHz至782.000 MHz(UF-TV38至46通道)频率响应:23Hz至 18 kHz(典型，UC、U、CE、LA、CN、E、KR型号)信噪比:60dB(1 kHz 正弦波，5 Hz 调制)  失真(THD):0.9%或更低(1kHz正弦波，5kHz 调制)音频延迟:约0.35 毫秒(模拟输出)  约0.24毫秒(数字输出)  音频输出接口:3.5mm直径3 极锁定迷你插孔，外部连接  音频输出水平:60dBV(3.5mm直径3极锁定迷你插孔，模拟输出，0 B 音频输出电平)  20BFS(外部连接，数字输出，08音频输出电平) -50dBFS(外部连接，模拟输出、0B音频输出电平)  模拟音频输出调整范围:-12dB至+12B(3dB 步进)  监听耳机输出接口:3.5 mm 直径迷你插孔耳机输出电平:最 大 10mW(16 ohm)  单音信号频率:在UWPD压缩扩展器模式下:32.382 kHz  在UWP压缩扩展器模式下: 32kHz  在WL800压缩扩展器模式下:32.768 khz  显示器:OLED  电源要求: DC 30V(两节LR6/AA型碱性电池)  DC 5.0 v(由USB Type-C连接器提供) | 2套 |  |  |  |
| 3 | 三脚架 | 录像专用三脚架  产品重量 4.0KG 展开高度 190cm  脚架材质 铝合金  脚管管径 粗18mm.细14mm  脚管节数 3节 安全承重 10KG  收纳高度 收纳高度95.9cm低角度 91.6cm | 2个 |  |  |  |
| 4 | 三角地轮 | 材质 铝合金  最大圆径 1140mm  单脚长度 440mm  收纳长度 550mm  承重 30KG  自重 2.40KG | 2个 |  |  |  |
| 5 | 收纳包 | 摄像机专用 | 2个 |  |  |  |
| 6 | 储存卡 | 128G储存卡 | 4张 |  |  |  |
| 7 | 摄像机肩带 | 摄像机专用 | 2个 |  |  |  |
| 8 | 音频线 | 40米长，音响专用线材，双卡侬头，一公一母。 | 2根 |  |  |  |
| 9 | HDMI光纤线 | 40米光纤线，双HDMI接口，配HDMI转DP接口 | 3根 |  |  |  |
| 10 | 补光灯支架 | 可以折叠到59厘米，便于随身携带的灯架。其设计特点即使在不平的地面上，也可自由伸缩底座，轻松应对环境的高度，保持平衡。由高品质铝合金材料加工而成，特殊表面处理 | 5个 |  |  |  |
| 11 | 白板 | 尺寸：180\*120cm，书写顺畅 易擦易写，重型钢管 磁性面板 | 1个 |  |  |  |
| 12 | 白板 | 尺寸：240\*120cm，书写顺畅 易擦易写，重型钢管 磁性面板 | 1个 |  |  |  |
| 13 | 便携式工作站 | 处理器：大于等于AMD Ryzen 9 5000系列  内存：大于等于32GB DDR4 3200MHz 内存；  硬盘：大于等于1T PCIe-NVMe SSD固态  显示屏：大于15.6英寸，100%SRGB色域，出厂色彩校正  显卡：大于NVIDIA GeForce RTX3070,8GB GDDR6  定位设备：多点触摸板+指点杆  接口：2\*USB 3.2接口、1个USB Type-C、1个雷电接口（兼容USB Type-C）、HDMI视频接口，RJ45， 麦克风&耳机组合接口  散热系统：双风扇，六热管，四出风口  电池：内置4芯锂电池  操作系统：预装Windows 10 Home Basic 64bit（64位家庭普通版）  配无线鼠标+电脑包  随机软件：提供同品牌正版中文版电脑优化软件，能够实时检测主机编号以及产品保修期等相关信息；能够实时清理计算机中的软件垃圾并加速。  供货时提供针对此项目的加盖制造厂商公章原厂上门售后服务承诺函。 | 2台 |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法人或授权代表（签字）：